**Indicador de eficiencia:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Periodo** | **Análisis** | **Resultado** |
| **3 (2022)** | El indicador de eficiencia acumulado de Planta, de la Central de Termopaipa, con corte a marzo de 2022, fue de 29,92%. Se evidencia cumplimiento de la meta establecida para la vigencia 2022 ≥ 29,65%. Se realizó análisis, seguimiento y verificación de condiciones operativas y actividades de control operacional, de las principales variables que impactan la eficiencia del proceso de generación, con el fin de mejorar el desempeño energético de la Planta de Termopaipa. Durante el mes de marzo, las Unidades Generadoras estuvieron la mayor parte, fuera de servicio por despacho, en reserva ante el CND. | 29,92% |